Приложение

к постановлению Правительства

Ленинградской области

от 4 сентября 2017 № 353

**ИЗМЕНЕНИЯ**

**В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«ВИСТИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»**

**ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

# Внести в Положения о территориальном планировании следующие изменения:

1. Дополнить Положения о территориальном планировании разделами:
	1. «Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения Вистинского сельского поселения» следующего содержания:

«**Сведения о видах, назначении и наименованиях**

**планируемых для размещения объектов местного значения**

**Вистинского сельского поселения**

| № п/п | Наименование объекта | Функциональная зона | Местоположение | Мероприятие, очередность выполнения | Зоны с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Система водоснабжения морского порта Усть-Луга, система водоснабжения Вистинского сельского поселения | - | Юго-западная часть Вистинского сельское поселения | Объединение систем, строительство, первая очередь | Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 |
| 2. | Водозабор на р. Белая | - | Юго-западная часть Вистинского сельское поселения | Ликвидация, первая очередь | - |
| Примечание - зоны санитарной охраны объектов водоснабжения установлены согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». |

»

# «Параметры функциональных зон и сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов», следующего содержания:

«**Параметры функциональных зон**

**и сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов**

| **№ п/п** | **Функциональная** **зона** | Кадастровый номер участка | **Параметры** **функциональной зоны** | **Сведения о планируемых****для размещения объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Иные параметры | Площадь зоны, га | Местоположение | Наименование объекта |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Деревня Валяницы** |  |  |  |  |  |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 47:20:0201006:19 | Количество этажей: 1-3 | 2,14 | ДеревняВаляницы | - |
|  | **Деревня Вистино** |  |  |  |  |  |
|  | Зона портовых комплексов | 47:20:0223001:547:20:0223001:647:20:0223001:747:20:0223001:1447:20:0223001:1547:20:0223001:1747:20:0223001:1847:20:0223001:1947:20:0223001:2547:20:0223001:4447:20:0223001:4647:20:0223001:4747:20:0202005:9Часть участка47:20:0223001:42 | Класс опасности: I - V | 239,5 | Деревня Вистино | Развитие морского порта Усть-Луга (терминал по перевалке минеральных удобрений,Российский морской перегрузочный комплекс «Вистино») |
|  | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами | 47:20:0202017:1747:20:0202018:2 | Количество этажей: 5-8 | 17,1 | Деревня Вистино | - |
|  | Зона портовых комплексов | Часть участка47:20:0223001:42 | Класс опасности: I - V | 70,9 | Деревня Вистино | Развитие морского порта Усть-Луга (терминал по перевалке минеральных удобрений,Российский морской перегрузочный комплекс «Вистино») |
|  | Зона зелёных насаждений общего пользования | 47:20:0202017:59 | - | 2,3 | Деревня Вистино | - |
|  | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами | 47:20:0202009:25 | Количество этажей: 5-8 | 0,5 | Деревня Вистино | - |
|  | Зона делового, общественного и коммерческого назначения | 47:20:0202011:1047:20:0202017:1347:20:0202017:14 | - | 1,08 | Деревня Вистино | - |
|  | Зона делового, общественного и коммерческого назначения | 47:20:0202014:27 | - | 2,16 | Деревня Вистино | - |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 47:20:0202001:1,47:20:0202001:1047:20:0202001:447:20:0202002:53347:20:0202002:55647:20:0202002:57847:20:0202002:58347:20:0202009:247:20:0202009:547:20:0202009:647:20:0202009:1147:20:0202009:2647:20:0202009:2747:20:0202009:2847:20:0202009:2947:20:0202009:3047:20:0202009:3447:20:0202009:3547:20:0202009:3647:20:0202009:3747:20:0202009:4147:20:0202004:3947:20:0202005:1547:20:0202005:1647:20:0202005:1747:20:0202008:1547:20:0202008:4047:20:0202008:4147:20:0202008:4247:20:0202008:4347:20:0202008:4647:20:0202008:4747:20:0202008:4847:20:0202008:5347:20:0202008:5747:20:0202008:6447:20:0202003:7 | Количество этажей: 1-3 | 31,1 | Деревня Вистино | - |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 47:20:0202017:2447:20:0202017:2547:20:0202017:2647:20:0202017:2747:20:0202017:2847:20:0202017:2947:20:0202017:3147:20:0202017:3247:20:0202017:3447:20:0202017:3747:20:0202017:3847:20:0202017:3947:20:0202017:4047:20:0202017:4147:20:0202017:4847:20:0202017:52 | Количество этажей: 1-3 | 8,42 | Деревня Вистино | - |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 47:20:0202017:5 | Количество этажей: 1-3 | 0,32 | Деревня Вистино | - |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 47:20:0202013:3347:20:0202013:3447:20:0202013:35 | Количество этажей: 1-3 | 0,63 | Деревня Вистино | - |
|  | Зона объектов спорта, рекреации и туризма | Часть участка47:20:0202009:38 | - | 0,16 | Деревня Вистино | - |
|  | Зона инженерной инфраструктуры |  | - | 0,17 | Деревня Вистино | - |
|  | Зона сельскохозяйственного использования | 47:20:0202008:58 | - | 0,8 | Деревня Вистино | - |
|  | **Деревня Горки** |  |  |  |  |  |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |  | Количество этажей: 1-3 | 6,5 | Деревня Горки | - |
|  | Зона делового, общественного и коммерческого назначения | 47:20:0204003:20 | - | 0,033 | Деревня Горки |  |
|  | **Деревня Дубки** |  |  |  |  |  |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |  | Количество этажей: 1-3 | 0,32 | Деревня Дубки | - |
|  | **Деревня Косколово** |  |  |  |  |  |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 47:20:0207003:3347:20:0207003:12 | Количество этажей: 1-3 | 3,59 | Деревня Косколово | - |
|  | Зона делового, общественного и коммерческого назначения | 47:20:0207003:7 | - | 0,28 | Деревня Косколово | - |
|  | **Деревня Логи** |  |  |  |  |  |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 47:20:0210005:447:20:0210005:347:20:0210003:30Часть участка 47:20:0210004:2 | Количество этажей: 1-3 | 5,3 | Деревня Логи | - |
|  | **Посёлок Логи** |  |  |  |  |  |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 47:20:0000000:14510 | Количество этажей: 1-3 | 0,17 | Посёлок Логи | - |
|  | **Деревня Новое Гарколово** |  |  |  |  |  |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 47:20:213002:1947:20:213002:2147:20:213002:1547:20:213001:3047:20:0213001:16 | Количество этажей: 1-3 | 3,19 | Деревня Новое Гарколово | - |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |  | Количество этажей: 1-3 | 5,39 | Деревня Новое Гарколово | - |
|  | **Деревня Пахомовка** |  |  |  |  |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 47:20:0214001:147:20:0214001:1147:20:0214001:1247:20:0214001:1347:20:0214001:1447:20:0214001:2747:20:0214001:3647:20:0214001:3747:20:0214002:447:20:0214002:547:20:0214002:647:20:0214002:747:20:0214002:1247:20:0214002:1347:20:0214002:1447:20:0214002:1547:20:0214002:1947:20:0214002:37 | Количество этажей: 1-3 | 13,16 | Деревня Пахомовка | - |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 47:20:0214003:177 | Количество этажей: 1-3 | 9,0 | Деревня Пахомовка | - |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 47:20:214003:16 | Количество этажей: 1-3 | 23,23 | Деревня Пахомовка | - |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 47:20:0214001:33 | Количество этажей: 1-3 | 10,67 | Деревня Пахомовка | - |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 47:20:0214005:24 | Количество этажей: 1-3 | 9,07 | Деревня Пахомовка | - |
|  | Зона застройки малоэтажными жилыми домами |  | Количество этажей: 2-4 | 3,77 | Деревня Пахомовка | - |
|  | Зона зеленых насаждений общего пользования | 47:20:0214001:34 | Не устанавливается | 1,9 | Деревня Пахомовка | - |
|  | Зона делового, общественного и коммерческого назначения |  |  | 2,49 | Деревня Пахомовка | - |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 47:20:0225002:3847:20:0225002:4247:20:0225002:113 | Количество этажей: 1-3 | 1,0 | Евсеева гора, южнее деревни Пахомовка | - |
|  | **Деревня Ручьи** |  |  |  |  |  |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 47:20:215010:1647:20:215010:4047:20:0215010:3347:20:0215010:3547:20:0215010:3647:20:0215001:1947:20:215001:2547:20:0215001:2447:20:0215005:3147:20:0215002:647:20:0215005:3547:20:0215007:1847:20:0215008:1947:20:0215009:247:20:0215009:5 | Количество этажей: 1-3 | 23,6 | Деревня Ручьи | - |
|  | Зона застройки блокированными жилыми домами | 47:20:215010:21 | Количество этажей: 1-3 | 10,63 | Деревня Ручьи | - |
|  | Зона размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения | 47:20:0215002:3347:20:0215010:18 | - | 0,87 | Деревня Ручьи |  |
|  | **Деревня Слободка** |  |  |  |  |  |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 47:20:0216004:147:20:0216004:347:20:0216004:547:20:0216004:2247:20:0216004:3447:20:0216004:35 | Количество этажей: 1-3 | 1,99 | Деревня Слободка | - |
|  | **Деревня Сменково** |  |  |  |  |  |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 47:20:0217001:1 | Количество этажей: 1-3 | 0,83 | Деревня Сменково | - |
|  | **Деревня Старое Гарколово** |  |  |  |  |  |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 47:20:0218001:5247:20:0218001:3247:20:0218001:2647:20:0218001:5347:20:0218003:165 | Количество этажей: 1-3 | 1,76 | Деревня Старое Гарколово | - |
|  | **Деревня Югантово** |  |  |  |  |  |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 47:20:219003:28 | Количество этажей: 1-3 | 2,29 | Деревня Югантово | - |
|  | **Территория Вистинского сельского поселения** |  |  |  |  |  |
|  | Зона портовых комплексов |  | - | 69,86 | Морской порт Усть-Луга | Морской порт Усть-Луга |
|  | Зона портовых комплексов |  | - | 4,7 | Морской порт Усть-Луга, территория причалов № 4 и № 5 | Морской порт Усть-Луга |
|  | Зона портовых комплексов |  | - | 163,15 | Морской порт Усть-Луга | Морской порт Усть-Луга |
|  | Производственная зона II, III класса опасности, Производственная зона IV, V класса опасности | Части участков:47:20:0224002:69,47:20:0214002:49,47:20:0000000:14565,47:20:0214002:30 | Класс опасности: II - V | 189,6 | Восточнее деревни Валяницы | Промышленно-логистическая зона «Мультимодальный комплекс Усть-Луга» |
|  | Производственная зона I класса опасности | Часть участка47:20:0000000:14564 | Класс опасности: I | 67,16 | Восточнее деревни Пахомовка | Промышленно-логистическая зона «Мультимодальный комплекс Усть-Луга» |
|  | Производственная зона I класса опасности | Части участков: 47:20:0225002:18,47:20:0225002:19,47:20:0225002:20,47:20:0225002:21,47:20:0225002:22 | Класс опасности: I | 30,3 | Восточнее деревни Дубки | Промышленно-логистическая зона «Мультимодальный комплекс Усть-Луга» |
| Производственная зона II, III класса опасности, Производственная зона IV, V класса опасности | 47:20:0000000:14434,47:20:0000000:14608 | Класс опасности: II - V | 46,7 |
|  | Зона инженерной инфраструктуры | Часть участка 47:20:0000000:14608 | - | 18,9 | Восточнее деревни Мишино | Промышленно-логистическая зона «Мультимодальный комплекс Усть-Луга» |
|  | Производственная зона IV, V класса опасности | Части участков:47:20:0212001:1047:20:0225002:12547:20:0000000:14504 | Класс опасности: IV - V | 40,1 | Восточнее деревни Красная Горка | Промышленно-логистическая зона «Мультимодальный комплекс Усть-Луга» |
|  | Производственная зона II, III класса опасности,Производственная зона IV, V класса опасности | Часть участка47:20:0216004:30 | Класс опасности: II - V | 33,5 | Восточнее деревни Слободка | Промышленно-логистическая зона «Мультимодальный комплекс Усть-Луга» |
|  | Производственная зона II, III класса опасности | Часть участка 47:20:0000000:14427 | Класс опасности: II - III | 3,5 | Южнее деревни Слободка | Промышленно-логистическая зона «Мультимодальный комплекс Усть-Луга» |
|  | Производственная зона IV, V класса опасности | 47:20:0205002:33,47:20:0205002:23,47:20:0205002:25 | Класс опасности: IV - V | 10,1 | Севернее деревни Дубки | Промышленно-логистическая зона «Мультимодальный комплекс Усть-Луга» |
|  | Производственная зона II, III класса опасности |  | Класс опасности: II - III | 564,0 | Северная часть Вистинского сельского поселения | Высокотехнологичный проект «Водоход» (строительство судоверфи для облегченных судов типа «река-море») |

»

# «Сведения о планируемых на территории Вистинского сельского поселения объектах федерального значения, объектах регионального значения и объектах местного значения муниципального района», следующего содержания:

«**Сведения о планируемых на территории Вистинского сельского поселения объектах федерального значения, объектах регионального значения и объектах местного значения муниципального района**

* 1. **Планируемые для размещения объекты федерального значения**

| **№ п/п** | **Наименование объекта, основные характеристики, зоны с особыми условиями использования территории** | **Местоположение** |
| --- | --- | --- |

| 1. | 2. | 3. |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **В области развития железнодорожного транспорта (планируется к реализации до 2020 года)[[1]](#footnote-1)** |
| 1.1\*\* | Мга – Гатчина – Веймарн – Ивангород, комплексная реконструкция участка и железнодорожных подходов к портам на южном берегу Финского залива, увеличение пропускной способности участка Мга - Гатчина - Веймарн - Усть-Луга за счет строительства 161,5 км вторых главных путей и их электрификации, строительства 209 км приемоотправочных путей (Волосовский район, гг. Кингисепп, Гатчина, Ивангород, Кировский, Тосненский, Гатчинский, Кингисеппский районы) со строительством следующих станций:- Лужская-Генеральная, общий строительный объем всей инфраструктуры станции 23471,97 куб. м (Ленинградская область, Кингисеппский район);- Лужская-Восточная, общий строительный объем всей инфраструктуры станции 23324,5 куб. м (Ленинградская область, Кингисеппский район). | Южная часть Вистинского сельского поселения |
| **2.** | **В области развития трубопроводного транспорта[[2]](#footnote-2)** |
| 2.1\* | Реконструкция нефтепровода «БТС-2» и нефтебазы «Усть-Луга». Увеличение пропускной способности станции биологической очистки.  | Южная часть Вистинского сельского поселения |
| 2.2\* | Реконструкция нефтепровода «БТС-2» и нефтебазы «Усть-Луга». Установка дополнительной запорной арматуры на технологических трубопроводах с целью повышения защищенности объектов в случае возможных аварий.  | Южная часть Вистинского сельского поселения |
| **3.** | **В области развития энергетики[[3]](#footnote-3)** |
| 3.1\*\* | Строительство заходов ВЛ 330 кВ Ленинградская АЭС-2 – Кингисеппская на ПС 330 кВ Усть-Луга с целью обеспечения электроснабжения портовых комплексов Усть-Луга, Вистино, Горки Ленинградской области. Мероприятие запланировано на 2020 год. | Вистинское сельское поселение |
| Примечания\*Объекты федерального значения, не учтенные утвержденным генеральным планом Вистинского сельского поселения\*\*Объекты федерального значения, учтенные утвержденным генеральным планом Вистинского сельского поселения, характеристики или наименования которых уточняются изменениями в генеральный план Вистинского сельского поселения |

## Планируемые для размещения объекты регионального значения[[4]](#footnote-4)

| **№ п/п** | **Наименование объекта, основные характеристики, зоны с особыми условиями использования территории** | **Местоположение** |
| --- | --- | --- |

| 1. | 2. | 3. |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **Индустриальные парки, технопарки** |
|  | *Расчетный срок (2035 год)* |
| 1.1\* | Промышленно-логистическая зона «Мультимодальный комплекс Усть-Луга» в составе:- индустриальный парк «Зона «Сухого порта»;- индустриальный парк «Промышленная зона «Югантово»;- индустриальный парк «Зона логистики портовых грузов»;- индустриальный парк «Зона логистики портовых грузов» (размещение грузового аэропорта).Основные характеристики:- общая площадь: 1276 га;- класс опасности: I - V.Назначение: промышленное, транспортно-логистическое.Характеристики зон с особыми условиями использования территорий: санитарно-защитная зона, ориентировочный размер 1000 м (ориентировочный размер санитарно-защитной зоны обосновывается проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтверждается результатами натурных исследований и измерений); режим территории санитарно-защитной зоны в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) | В северной части Вистинского сельского поселения |
| Индустриальный парк «Зона «Сухого порта»Назначение: контейнерные терминалы, склады открытого хранения | деревня Югантово |
| Индустриальный парк «Промышленная зона Югантово»Назначение: предприятия нефте- и газохимии, предприятий по производству машин и оборудования, предприятий по производству транспортных средств и оборудования, предприятий по производству готовых металлических изделий | деревня Югантово |
| Индустриальный парк «Зона логистики портовых грузов»Назначение: размещение железнодорожной станции для перевозки генеральных и сыпучих грузов, специализированных складских зданий и сооружений, логистических терминалов | деревня Пахомовка |
| 1.2\*\* | Усть-Лужский индустриальный парк (взамен «Индустриальная зона «Усть-Луга»)Основные характеристики:- площадь территории: 2601,26 га(в том числе 1 очередь: 650,04 га).- класс опасности: I - V.Назначение: промышленное, транспортно-логистическое.Характеристики зон с особыми условиями использования территорий: санитарно-защитная зона, ориентировочный размер 300 м, режим территории санитарно-защитной зоны в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция).Объекты инженерной инфраструктуры: водозабор на реке Луга и водовод до Усть-Лужского индустриального парка (максимальная потребность 75 тыс. м3 в сутки); - газопровод распределительный высокого давления от ГРС «Усть-Луга» до промышленных потребителей индустриального парка Основные характеристики: - первой категории; - давление до 12 атмосфер; - протяжённость: 3,47 км; - коридор коммуникаций (ВЛ 10 кВ, патрульная автомобильная дорога, сети водоотведения, линии связи, локальные системы оповещения, конвейерная галерея, трубопроводная эстакада). Основные характеристики: - протяжённость: 3274 м; - ширина: 40 м; - подъезд к индустриальному парку «Усть-Лужский» от автомобильной дороги А-121 (подъезд к планируемому Балтийскому карбамидному заводу ООО «БКЗ») Основные характеристики: - протяжённость: 1,7 км; - категория: IV. Характеристики зон с особыми условиями использования территорий: придорожная полоса, размер 50 м; режим использования в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; санитарно-защитная полоса водоводов; размер и режим использования с соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02; санитарно-защитная зона, санитарный разрыв, размеры устанавливаются на основании расчётов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и другие) с последующим проведением натурных исследований и измерений, режим территории санитарно-защитной зоны и сани-тарного разрыва в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция); охранная зона кабельной линии электропередач 110 кВ; размер 20 м; режим использования территории в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 (с изменениями на 26.08.2013).  | Усть-Лужское сельское поселение, Вистинское сельские поселения (развитие припортовой производственной зоны к востоку и юго-востоку от морского порта Усть-Луга) |
| **2.** | **Туристско-рекреационные зоны** |
| 2.1\* | Усть-Лужская туристско-рекреационная зона (три участка) Основные характеристики: площадь территории: 3929 га. Назначение: развитие рекреационного и активного туризма. Характеристики зон с особыми условиями использования территорий: зоны с особыми условиями использования территорий не устанавливаются  | Кингисеппский муниципальный район (Вистинское сельское поселение) |
| **3.** | **Автомобильные дороги** |
|  | *Расчетный срок (2035 год)* |
| 3.1\* | Подъезд к индустриальному парку «Усть-Лужский» от автомобильной дороги А-121(подъезд к планируемому Балтийскому карбамидному заводу ООО «БКЗ»; строительство подъезда в рамках реализации проекта строительства индустриального парка за счёт внебюджетных источников)Основные характеристики:- протяжённость: 1,7 км;- категория: IV.Назначение: - обеспечение устойчивого транспортного снабжения индустриального парка;- вывод грузового транзита с территории населённых пунктов.Характеристики зон с особыми условиями использования территорий: придорожная полоса, размер 50 м; режим использования в соответствии с Федеральным законом № 257-ФЗ от 08.11.2007 «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; санитарный разрыв, размер устанавливается на основании расчётов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и другие) с последующим проведением натурных исследований и измерений, режим территории санитарного разрыва в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) | Вистинское сельское поселение |
| 3.2\* | Автомобильная дорога «Дублёр А-121» Основные характеристики: - протяжённостью: 18,0 км; - категория: II. Назначение: - обеспечение устойчивого транспортного снабжения индустриальных парков, расположенных на ближайших территориях; - вывод грузового транзита с территории населённых пунктов. Характеристики зон с особыми условиями использования территорий: придорожная полоса, размер 75 м; режим использования в соответствии с Федеральным законом № 257-ФЗ от 08.11.2007 «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-рации»; санитарный разрыв, размер устанавливается на основании расчётов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и другие) с последующим проведением натурных исследований и измерений, режим территории санитарного разрыва в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 - 03 (новая редакция). | Вистинское сельское поселение  |
| **4.** | **Объекты здравоохранения***Первая очередь (2020 год)* |
| 4.1\*\* | Врачебная амбулаторияОсновные характеристики:- 80 посещений в смену;- стационар на 4 койки.Назначение:оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи и паллиативной медицинской помощи.Характеристики зон с особыми условиями использования территорий: зоны с особыми условиями использования территорий не устанавливаются | деревня Вистино |
| **5.** | **Зоны преимущественно сельскохозяйственного использования регионального значения**  |
| 5.1\* | Зоны преимущественно сельскохозяйственного использования Кингисеппская Основные характеристики: площадь: 39060 га. Назначение: агропромышленные комплексы для производства товарной сельскохозяйственной продукции и размещения предприятий по её переработке. Преимущественная специализация: - мясомолочное животноводство; - рыболовство. Характеристики зон с особыми условиями использования территорий: зоны с особыми условиями использования территорий не устанавливаются | Вистинское сельское поселение |
| **6.** | **Объекты электроэнергетических систем** |
|  | *Первая очередь (2020 год)* |
| 6.1\* | ПС 110/10 кВ «БКЗ» Основные характеристики: установка 4 трансформаторов по 80 МВ·А. Назначение: электроснабжение индустриального парка. Характеристики зон с особыми условиями использования территорий: санитарно-защитная зона; размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений; режим территории санитарно-защитной зоны в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция).  | в районе карбамидного завода  |
| 6.2\* | ПС 110/10 кВ «Слободка» (реконструкция) Основные характеристики: замена ячеек. Назначение: - повышение надёжности электроснабжения потребителей района; - техническое переоснащение в связи со сроками амортизации. Характеристики зон с особыми условиями использования территорий: санитарно-защитная зона; размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений; режим территории санитарно-защитной зоны в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция).  | деревня Косколово  |
| 6.3\* | ПС 110/10 кВ «ММК» Основные характеристики: установка 2 трансформаторов по 25 МВ∙А. Назначение: электроснабжение регионального распределительно-накопительного грузового узла в морском порте Усть-Луга. Характеристики зон с особыми условиями использования территорий: санитарно-защитная зона; размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений; режим территории санитарно-защитной зоны в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция).  | восточнее деревни Пахомовка  |
| 6.4\* | Одна двухцепная ВЛ 110 кВ ПС 110/10 кВ «БКЗ»- ПС 330/110 кВ № 7 «Кингисеппская» Основные характеристики: протяжённость линии: 46,4 км. Назначение: присоединение ПС 110/10 кВ «БКЗ». Характеристики зон с особыми условиями использования территорий: охранная зона, размер 20 м; режим использования территории в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 (с изменениями на 26.08.2013).  | от города Кингисепп на север  |
| 6.5\* | Одна двухцепная ВЛ 110 кВ ПС 330/110 кВ «Усть-Луга» - ПС 110/10 кВ «БКЗ» Основные характеристики: протяжённость линии: 4,5 км. Назначение: присоединение ПС 110/10 кВ «БКЗ». Характеристики зон с особыми условиями использования территорий: охранная зона, размер 20 м; режим использования территории в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 (с изменениями на 26.08.2013).  | южнее деревни Ручьи  |
| 6.6\* | Заходы ВЛ 110 кВ на ПС 110/10 кВ «ММК» от ПС 110/10 кВ «БКЗ» Основные характеристики: протяжённость линии: 6 км. Назначение: присоединение ПС 110/10 кВ «ММК». Характеристики зон с особыми условиями использования территорий: охранная зона, размер 20 м; режим использования территории в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 (с изменениями на 26.08.2013).  | восточнее деревни Слободка  |
| 6.7\* | Заход ВЛ 110 кВ на ПС 110/10 кВ «Слободка» от ПС 110/10 кВ «БКЗ» Основные характеристики: протяжённость линии: 1,5 км. Назначение: присоединение ПС 110/10 кВ «Слободка». Характеристики зон с особыми условиями использования территорий: охранная зона, размер 20 м; режим использования территории в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 (с изменениями на 26.08.2013).  | южнее деревни Слободка  |
| 6.8\* | ВЛ 110 кВ ПС 110/35/10 кВ № 292 «Вистино» – ПС 110/10 кВ № 242 «База отдыха» (реконструкция) Основные характеристики: - замена провода; - протяжённость линии: 15,5 км. Назначение: - повышение надёжности электроснабжения потребителей района; - техническое переоснащение в связи со сроками амортизации. Характеристики зон с особыми условиями использования территорий: охранная зона, размер 20 м; режим использования территории в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 (с изменениями на 26.08.2013).  | на восток от деревни Вистино  |
|  | *Расчетный срок (2035 год)* |  |
| 6.9\*\* | Двухцепная ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ № 549 «Порт» – ПС 330 кВ «Усть-Луга» Основные характеристики: протяжённость линий: 13 км. Назначение: - повышение надёжности электроснабжения потребителей района; - присоединение ПС 110/10 кВ «Порт». Характеристики зон с особыми условиями использования территорий: охранная зона, размер 20 м; режим использования территории в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 (с изменениями на 26.08.2013).  | Вистинское сельское поселение, Усть-Лужское сельское поселение  |
| Примечания1 Планируемые объекты инженерной инфраструктуры, трассы которых проходят вдоль автомобильных дорог, должны размещается за пределами полосы отвода автомобильной дороги.2 При проектировании, строительстве и реконструкции автомобильных дорог необходимо предусматривать пешеходные тротуары в границах населенных пунктов.3 Учет планируемых объектов:\*Объекты регионального значения, не учтенные утвержденным генеральным планом Вистинского сельского поселения;\*\*Объекты регионального значения, учтенные утвержденным генеральным планом Вистинского сельского поселения, характеристики или наименования которых уточняются изменениями в генеральный план Вистинского сельского поселения. |

## Предложения по размещению объектов регионального значения

| **№ п/п** | **Наименование объекта, основные характеристики, зоны с особыми условиями использования территории** | **Местоположение** |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **Зоны преимущественно сельскохозяйственного использования регионального значения**  |
| 1.1 | Исключить территорию Вистинского сельского поселения из зоны преимущественно сельскохозяйственного использования Кингисеппская в связи с активным развитием морского порта Усть-Луга, промышленно-логистической зоны «Мультимодальный комплекс Усть-Луга», Усть-Лужского индустриального парка и неблагоприятными условиями для ведения сельскохозяйственного производства | Вистинское сельское поселение |

## Предложения по размещению объектов местного значения муниципального района

| **№****п/п** | **Назначение и наименование объекта** | **Местоположение** | **Мероприятие** | **Очередность выполнения** | **Зоны с особыми условиями использования территории** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Объекты транспортной инфраструктуры** |
| 1.1 | Подъезд от автомобильной дороги А-121 к деревне Старое Гарколово | В юго-восточной части деревни Старое Гарколово | Строительство | Первая очередь | придорожная полоса 50 м |

## Предложения по учету интересов частных инвесторов

| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Характеристики объекта, зоны с особыми условиями использования территории** | **Местоположение** |
| --- | --- | --- | --- |

| 1. | 2. | 3. | 4. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Подземный нефтепродуктопровод  | Основные характеристики: диаметр - до 500 мм;давление не более 2,5 МПа.Транспортируемый нефтепродукт - метанол, авиационный керосинПротяженность – 7,5 км.Зоны с особыми условиями использования территории:ширина коридора 40 м (СНиП 2.05.13-90) | В центральной части Вистинского сельского поселения  |
|  | Подземный нефтепродуктопровод  | Основные характеристики: диаметр - до 200 мм;давление не более 2,5 МПа.Транспортируемый нефтепродукт - авиационный керосинПротяженность – 3,8 км. Зоны с особыми условиями использования территории:ширина коридора 20 м (СНиП 2.05.13-90, СП 4.13130.2013) | В восточной части Вистинского сельского поселения |
|  | Железная дорога не электрифицированная | Основные характеристики: Не электрифицированная, соединительный путь под сливоналивную станцию с погрузочно-разгрузочным фронтом 1000 мПротяженность – 1 км. Зоны с особыми условиями использования территории: санитарно-защитная зона – 100 м (СП 42.13330.2011) | В восточной части Вистинского сельского поселения, восточнее деревни Мишино |
|  | Подземный нефтепродуктопровод  | Основные характеристики: диаметр - до 200 мм;давление не более 2,5 МПа.Транспортируемый нефтепродукт – углеводородыПротяженность – 1 км. Зоны с особыми условиями использования территории:ширина коридора 20 м (СНиП 2.05.13-90, СП 4.13130.2013) | В восточной части Вистинского сельского поселения, восточнее деревни Мишино |
|  | Ленточный конвейер для транспортировки сыпучих грузов | Основные характеристики: Ленточный конвейер для транспортировки сыпучих грузов, закрытого типа с надземным исполнением. Ширина конвейера до 5 м.Протяженность – 4,4 км.Зоны с особыми условиями использования территории:ширина коридора 40 м (СНиП 2.05.13-90) | В юго-западной части Вистинского сельского поселения, севернее деревни Югантово, частично в створе прохождения продуктопровода ООО «БКЗ» |
|  | Железная дорога не электрифицированная, однопутная | Основные характеристики: Однопутная, не электрифицированная, подъездной путь для обслуживания «сухого порта» и заходом на площадку «зона логистики портовых грузов».Протяженность – 3,6 км. Зоны с особыми условиями использования территории: санитарно-защитная зона – 100 м (СП 42.13330.2011) | В юго-западной части Вистинского сельского поселения, вблизи деревни Слободка |
|  | Железная дорога не электрифицированная, однопутная | Основные характеристики: Однопутная, не электрифицированная, подъездной путь для обслуживания «сухого порта» и заходом на площадку «зона логистики портовых грузов».Протяженность – 3,4 км. Зоны с особыми условиями использования территории: санитарно-защитная зона – 100 м (СП 42.13330.2011) | В юго-западной части Вистинского сельского поселения, вблизи деревни Слободка. |
|  | Подземный нефтепродуктопровод | Основные характеристики: диаметр - до 200 мм;давление не более 2,5 МПа.Протяженность – 2,5 км. Зоны с особыми условиями использования территории:ширина коридора 20 м (СНиП 2.05.13-90, СП 4.13130.2013) | В южной части Вистинского сельского поселения, от логистической зоны мультимодального комплекса Усть-Луга до Серного терминала АО «МТП Усть-Луга» |
|  | Ленточный конвейер для транспортировки сыпучих грузов | Основные характеристики: Ленточный конвейер для транспортировки сыпучих грузов, закрытого типа с надземным исполнением. Ширина конвейера до 5 м.Протяженность – 2,7 км.Зоны с особыми условиями использования территории:ширина коридора 40 м (СНиП 2.05.13-90) | В южной части Вистинского сельского поселения, от логистической зоны мультимодального комплекса Усть-Луга до Серного терминала АО «МТП Усть-Луга» |
|  | Подземный нефтепродуктопровод | Основные характеристики: диаметр - до 200 мм;давление не более 2,5 МПа.Транспортируемый нефтепродукт – авиационный керосинПротяженность – 3 км. Зоны с особыми условиями использования территории:ширина коридора 20 м (СНиП 2.05.13-90, СП 4.13130.2013) | В западной части Вистинского сельского поселения, от терминала Новатэк до грузового аэропорта, в створе продуктопровода п. 1 |
|  | Автомобильная дорога | Основные характеристики: Конструктивная часть автомобильной дороги для обслуживания «зоны логистики портовых грузов» - полоса разгона и торможения с примыканием к федеральной трассе М-11 строящейся вдоль морского порта Усть-Луга, автодорога с асфальтовым покрытием.Категория – IVПротяженность – 0,8 км. Зоны с особыми условиями использования территории: санитарный разрыв 50 м (СП 42.13330.2011) | В юго-западной части Вистинского сельского поселения, западнее деревни Югантово, |
|  | Ленточный конвейер для транспортировки сыпучих грузов | Основные характеристики: Ленточный конвейер для транспортировки сыпучих грузов, закрытого типа с надземным исполнением. Ширина конвейера до 5 м, ширина коридора 40 м.Протяженность – 0,9 км.Зоны с особыми условиями использования территории:ширина коридора 40 м (СНиП 2.05.13-90) | В юго-западной части Вистинского сельского поселения, севернее деревни Слободка |
|  | Подземный нефтепродуктопровод | Основные характеристики: диаметр - до 500 мм;давление не более 2,5 МПа.Транспортируемый нефтепродукт - метанол, авиационный керосинПротяженность – 0,5 км.Зоны с особыми условиями использования территории:ширина коридора 40 м (СНиП 2.05.13-90) | В центральной части Вистинского сельского поселения |
|  | Подземный нефтепродуктопровод | Основные характеристики: диаметр - до 500 мм;давление не более 2,5 МПа.Протяженность – 5,8 км.Зоны с особыми условиями использования территории:ширина коридора 40 м (СНиП 2.05.13-90) | В южной части Вистинского сельского поселения, от нефтепровода «БТС-2» до промышленной зоны мультимодального комплекса Усть-Луга в центральной части Вистинского сельского поселения |
|  | Автомобильная дорога | Основные характеристики:Для обслуживания промышленной зоны мультимодального комплекса Усть-Луга в центральной части Вистинского сельского поселения с примыканием к региональной дороге Копорье – Ручьи, автодорога с асфальтовым покрытием.Категория – IVПротяженность – 0,5 км. Зоны с особыми условиями использования территории: санитарный разрыв 50 м (СП 42.13330.2011) | В центральной части Вистинского сельского поселения |
|  | Газопровод высокого давления | Основные характеристики:Газопровод высокого давления,Протяженность – 9,6 км. Зоны с особыми условиями использования территории: санитарный разрыв 300 м | В восточной части Вистинского сельского поселения |
| Примечание – планируемые объекты транспортной и инженерной инфраструктуры, трассы которых проходят вдоль автомобильных дорог регионального значения, должный размещается за пределами полосы отвода автомобильной дороги.  |

»

# Раздел 8 «Основные технико-экономические показатели» изложить в следующей редакции:

# «Раздел 8. Основные технико-экономические показатели

| **№****п/п** | **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **Современное состояние** | **Первая очередь****(2025 год)** | **Расчетный срок****(2035 год)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I.** | **Территория[[5]](#footnote-5)** |
| **1.** | **Общая площадь земель в границах муниципального образования** | **га** | **20314,1** | **20314,1** | **20314,1** |
| **%** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| 1.1. | Земли населенных пунктов | га | 961,7 | **1843,4** | **1843,4** |
| % | 4,7 | 9,1 | 9,1 |
| 1.1.1 | Деревня Валяницы | га | 85,9 | **210,1** | **210,1** |
| 1.1.2 | Деревня Вистино | га | 240,4 | **614,8** | **614,8** |
| 1.1.3 | Деревня Глинки | га | 36,0 | **36,1** | **36,1** |
| 1.1.4 | Деревня Горки | га | 51,3 | **56,3** | **56,3** |
| 1.1.5 | Деревня Дубки | га | 18,9 | **85,9** | **85,9** |
| 1.1.6 | Деревня Залесье | га | 22,2 | **23,7** | **23,7** |
| 1.1.7 | Деревня Косколово | га | 61,6 | **68,2** | **68,2** |
| 1.1.8 | Деревня Кошкино | га | 10,4 | **12,2** | **12,2** |
| 1.1.9 | Деревня Красная Горка | га | 13,8 | **13,3** | **13,3** |
| 1.1.10 | Деревня Логи | га | 37,5 | **36,8** | **36,8** |
| 1.1.11 | Посёлок Логи | га | 2,5 | 31,4 | 31,4 |
| 1.1.12 | Деревня Мишино | га | 29,2 | **34,1** | **34,1** |
| 1.1.13 | Деревня Новое Гарколово | га | 31,8 | 31,8 | 31,8 |
| 1.1.14 | Деревня Пахомовка | га | 58,2 | **208,9** | **208,9** |
| 1.1.15 | Деревня Ручьи | га | 141,0 | **210,1** | **210,1** |
| 1.1.16 | Деревня Слободка | га | 50,2 | **49,1** | **49,1** |
| 1.1.17 | Деревня Сменково | га | 10,9 | 20,7 | 20,7 |
| 1.1.18 | Деревня Старое Гарколово | га | 30,2 | **67,8** | **67,8** |
| 1.1.19 | Деревня Югантово | га | 29,7 | **32,1** | **32,1** |
| 1.2. | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 3352,1 | 1346,9 | 1346,9 |
| % | 16,5 | 6,6 | 6,6 |
| 1.3. | Земли промышленности, | га | 2544,8 | 7193,7 | 7193,7 |
| транспорта, энергетики и пр. |
|  | % | 12,6 | 35,4 | 35,4 |
| 1.4. | Земли особо охраняемых территорий и объектов | га | - | 222,4 | 222,4 |
| % | - | 1,1 | 1,1 |
| 1.5. | Земли лесного фонда | га | 13243,3 | 9635,6 | 9635,6 |
| % | 65,3 | 47,4 | 47,4 |
| 1.6. | Земли запаса | га | 176,4 | 72,1 | 72,1 |
| % | 0,9 | 0,4 | 0,4 |
| **2.** | **Функциональные зоны** |
| **2.1.** | **Площадь функциональных зон в границах муниципального образования** |
| 2.1.1. | Жилая зона | га | 524,6 | 593,9 | 999,8 |
| 2.1.1.1. | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами | га | 4,9 | 9,9 | 23,5 |
| 2.1.1.2. | Зона застройки малоэтажными жилыми домами | га | - | - | 83,4 |
| 2.1.1.3. | Зона застройки блокированными жилыми домами | га | - | 23,9 | 35,3 |
| 2.1.1.4. | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 519,7 | 560,1 | 857,6 |
| 2.1.2. | Общественно-деловая зона | га | 11,8 | 165,6 | 239,8 |
| В т.ч. в границах населенных пунктов | га | 11,8 | 42,2 | 88,3 |
| 2.1.3. | Производственная зона | га | 2,8 | 3817,7 | 3951,7 |
| В т.ч. в границах населенных пунктов | га | 2,8 | 20,9 | 12,3 |
| 2.1.4. | зона инженерных и транспортных инфраструктур | га | 1024,4 | 2729,9 | 2771,7 |
| В т.ч. в границах населенных пунктов | га | 76,3 | 468,3 | 503,6 |
| 2.1.5. | Рекреационная зона | га | 381,6 | 739,6 | 501,8 |
| В т.ч. в границах населенных пунктов | га | 205,1 | 445,1 | 207,3 |
| 2.1.6. | Зона сельскохозяйственного использования | га | 3484,3 | 1254,4 | 1347,3 |
| В т.ч. в границах населенных пунктов | га | 132,2 | 265,9 | 0,8 |
| 2.1.7. | Зона специального назначения | га | 1623,4 | 1328,7 | 866,4 |
| В т.ч. в границах населенных пунктов | га | 8,9 | 18,6 | 42,8 |
| 2.1.8. | Зона ведения лесного хозяйства | га | 13243,3 | 9635,6 | 9635,6 |
| **2.2.** | **Площади функциональных зон по населенным пунктам** |
| ***2.2.1.*** | ***Деревня Валяницы*** | ***всего*** | ***85,9*** | ***210,1*** | ***210,1*** |
| 2.2.1.1. | Жилая зона | га | 34,7 | 40,0 | 155,1 |
|  | Зона застройки малоэтажными жилыми домами | га | - | - | 83,4 |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 34,7 | 40,0 | 71,7 |
| 2.2.1.2. | Общественно-деловая зона | га | - | - | 10,5 |
| 2.2.1.3. | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 14,0 | 14,0 | 30,4 |
| 2.2.1.4. | Рекреационная зона | га | - | - | 14,1 |
| 2.2.1.5. | Зона сельскохозяйственного использования | га | 37,2 | 156,1 | - |
| ***2.2.2.*** | ***Деревня Вистино*** | ***всего*** | ***240,4*** | ***614,8*** | ***614,8*** |
| 2.2.2.1. | Жилая зона | га | 93,3 | 93,3 | 103,9 |
|  | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами | га | 4,9 | 4,9 | 14,7 |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 88,4 | 88,4 | 89,2 |
| 2.2.2.2. | Общественно-деловая зона | га | 10,0 | 21,5 | 35,7 |
| 2.2.2.3. | Производственная зона | га | - | 2,4 | 2,4 |
| 2.2.2.4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 19,3 | 374,0 | 374,0 |
|  | Зона транспортной инфраструктуры | га | 6,3 | 19,5 | 19,5 |
|  | Зона инженерной инфраструктуры | га | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
|  | Зона портовых комплексов | га | 11,5 | 353,3 | 353,3 |
| 2.2.2.5. | Рекреационная зона | га | 117,8 | 119,8 | 71,3 |
| 2.2.2.6. | Зона сельскохозяйственного использования | га | - | - | 0,8 |
| 2.2.2.7. | Зона специального назначения | га | - | 3,8 | 26,7 |
| ***2.2.3.*** | ***Деревня Глинки*** | ***всего*** | ***36,0*** | ***36,1*** | ***36,1*** |
| 2.2.3.1. | Жилая зона | га | 31,1 | 31,1 | 34,0 |
| 2.2.3.2. | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 2,0 | 2,1 | 2,1 |
| 2.2.3.3. | Зона сельскохозяйственного использования | га | 2,9 | 2,9 | - |
| ***2.2.4.*** | ***Деревня Горки*** | ***всего*** | ***51,3*** | ***56,3*** | ***56,3*** |
| 2.2.4.1. | Жилая зона | га | 37,4 | 37,4 | 49,9 |
| 2.2.4.2. | Общественно-деловая зона | га | 1,4 | 2,1 | 2,1 |
| 2.2.4.3. | Производственная зона | га | 2,8 | - | - |
| 2.2.4.4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 3,0 | 3,0 | 3,2 |
| 2.2.4.5. | Рекреационная зона | га | - | 1,1 | 1,1 |
| 2.2.4.6. | Зона сельскохозяйственного использования | га | 6,7 | 12,7 | - |
| ***2.2.5.*** | ***Деревня Дубки*** | ***всего*** | ***18,9*** | ***86,0*** | ***86,0*** |
| 2.2.5.1. | Жилая зона | га | 11,6 | 11,8 | 57,9 |
| 2.2.5.2. | Общественно-деловая зона | га | - | - | 1,5 |
| 2.2.5.3. | Производственная зона | га | - | 18,5 | 8,6 |
| 2.2.5.4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 0,9 | 1,0 | 9,6 |
| 2.2.5.5. | Рекреационная зона | га | - | 8,1 | 8,3 |
| 2.2.5.6. | Зона сельскохозяйственного использования | га | 6,5 | 45,7 | - |
| ***2.2.6.*** | ***Деревня Залесье*** | ***всего*** | ***22,2*** | ***23,7*** | ***23,7*** |
| 2.2.6.1. | Жилая зона | га | 14,0 | 14,0 | 19,1 |
| 2.2.6.2. | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 3,0 | 3,0 | 3,2 |
| 2.2.6.3. | Рекреационная зона | га | 5,2 | 6,7 | 1,4 |
| ***2.2.7.*** | ***Деревня Косколово*** | ***всего*** | ***61,6*** | ***68,2*** | ***68,2*** |
| 2.2.7.1. | Жилая зона | га | 38,2 | 44,8 | 44,8 |
| 2.2.7.2. | Общественно-деловая зона | га | - | 0,3 | 0,3 |
| 2.2.7.3. | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 4,8 | 5,8 | 5,8 |
| 2.2.7.4. | Рекреационная зона | га | - | 17,1 | 17,1 |
| 2.2.7.5. | Зона сельскохозяйственного использования | га | 18,4 | - | - |
| 2.2.7.6. | Зона специального назначения | га | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| ***2.2.8.*** | ***Деревня Кошкино*** | ***всего*** | ***10,4*** | ***12,2*** | ***12,2*** |
| 2.2.8.1. | Жилая зона | га | 9,4 | 10,0 | 11,4 |
| 2.2.8.2. | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 1,0 | 0,7 | 0,8 |
| 2.2.8.3. | Зона сельскохозяйственного использования | га | - | 1,5 | - |
| ***2.2.9.*** | ***Деревня Красная Горка*** | ***всего*** | ***13,8*** | ***13,3*** | ***13,3*** |
| 2.2.9.1. | Жилая зона | га | 11,4 | 11,4 | 11,4 |
| 2.2.9.2. | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 1,2 | 0,8 | 0,8 |
| 2.2.9.3. | Рекреационная зона | га | - | 1,1 | 1,1 |
| 2.2.9.4. | Зона сельскохозяйственного использования | га | 1,1 | - | - |
| ***2.2.10.*** | ***Деревня Логи*** | ***всего*** | ***37,5*** | ***36,8*** | ***36,8*** |
| 2.2.10.1. | Жилая зона | га | 28,6 | 28,6 | 29,8 |
| 2.2.10.2. | Общественно-деловая зона | га | 0,1 |  |  |
| 2.2.10.3. | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| 2.2.10.4. | Рекреационная зона | га | - | 2,3 | 2,3 |
| 2.2.10.5. | Зона сельскохозяйственного использования | га | 4,1 | 1,2 | - |
| ***2.2.11.*** | ***Посёлок Логи*** | ***всего*** | ***2,5*** | ***31,4*** | ***31,4*** |
| 2.2.11.1. | Жилая зона | га | 1,9 | 6,6 | 14,4 |
| 2.2.11.2. | Общественно-деловая зона | га | - | 0,1 | 0,1 |
| 2.2.11.3. | Производственная зона | га | - | - | 1,4 |
| 2.2.11.4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 0,6 | 3,0 | 3,2 |
| 2.2.11.5. | Рекреационная зона | га | - | 11,0 | 11,0 |
| 2.2.11.6. | Зона специального назначения | га | - | - | 1,3 |
| 2.2.11.7. | Зона сельскохозяйственного использования | га | - | 10,7 | - |
| ***2.2.12.*** | ***Деревня Мишино*** | ***всего*** | ***29,2*** | ***34,1*** | ***34,1*** |
| 2.2.12.1. | Жилая зона | га | 22,1 | 22,1 | 31,6 |
| 2.2.12.2. | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 0,8 | 1,4 | 1,4 |
| 2.2.12.3. | Рекреационная зона | га | - | 1,7 | 1,1 |
| 2.2.12.4. | Зона сельскохозяйственного использования | га | 6,3 | 8,9 | - |
| ***2.2.13.*** | ***Деревня Новое Гарколово*** | ***всего*** | ***31,8*** | ***31,8*** | ***31,8*** |
| 2.2.13.1. | Жилая зона | га | 13,7 | 13,7 | 24,6 |
| 2.2.13.2. | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 2,4 | 2,4 | 3,2 |
| 2.2.13.3. | Рекреационная зона | га | 0 | 4,1 | 4,1 |
| 2.2.13.4. | Зона сельскохозяйственного использования | га | 15,7 | 11,6 | - |
| ***2.2.14.*** | ***Деревня Пахомовка*** | ***всего*** | ***58,2*** | ***208,9*** | ***208,9*** |
| 2.2.14.1. | Жилая зона | га | 31,0 | 31,0 | 163,0 |
|  | Зона застройки блокированными жилыми домами | га | - | - | 11,4 |
|  | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами | га | - | - | 1,4 |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 31,0 | 31,0 | 151,0 |
| 2.2.14.2. | Общественно-деловая зона | га | - | 3,0 | 15,2 |
| 2.2.14.3. | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 0,1 | 15,1 | 24,0 |
| 2.2.14.4. | Рекреационная зона | га | 24,9 | 157,6 | 4,3 |
| 2.2.14.5. | Зона специального назначения | га | 2,2 | 2,2 | 2,4 |
| ***2.2.15.*** | ***Деревня Ручьи*** | ***всего*** | ***141,0*** | ***210,1*** | ***210,1*** |
| 2.2.15.1. | Жилая зона | га | 74,8 | 109,9 | 125,8 |
|  | Зона застройки блокированными жилыми домами | га | - | 23,9 | 23,9 |
|  | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами | га | - | 5,0 | 7,4 |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 74,8 | 80,9 | 94,5 |
| 2.2.15.2. | Общественно-деловая зона | га | - | 5,7 | 12,0 |
| 2.2.15.3. | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 11,0 | 21,9 | 21,2 |
| 2.2.15.4. | Рекреационная зона | га | 48,9 | 60,3 | 38,9 |
| 2.2.15.5. | Зона специального назначения | га | 6,3 | 12,3 | 12,3 |
| ***2.2.16.*** | ***Деревня Слободка*** | ***всего*** | ***50,2*** | ***49,1*** | ***49,1*** |
| 2.2.16.1. | Жилая зона | га | 27,1 | 34,5 | 34,5 |
| 2.2.16.2. | Общественно-деловая зона | га | - | 2,4 | 2,4 |
| 2.2.16.3. | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 2,7 | 4,6 | 4,6 |
| 2.2.16.4. | Рекреационная зона | га | - | 7,7 | 7,7 |
| 2.2.16.5. | Зона сельскохозяйственного использования | га | 20,4 | - | - |
| ***2.2.17.*** | ***Деревня Сменково*** | ***всего*** | ***10,9*** | ***20,7*** | ***20,7*** |
| 2.2.17.1. | Жилая зона | га | 5,9 | 9,1 | 12,2 |
| 2.2.17.2. | Общественно-деловая зона | га | - | 1,6 | 2,6 |
| 2.2.17.3. | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 1,0 | 1,5 | 2,1 |
| 2.2.17.4. | Рекреационная зона | га | - | 3,7 | 3,7 |
| 2.2.17.5. | Зона сельскохозяйственного использования | га | 3,9 | 4,8 | - |
| ***2.2.18.*** | ***Деревня Старое Гарколово*** | ***всего*** | ***30,2*** | ***67,8*** | ***67,8*** |
| 2.2.18.1. | Жилая зона | га | 18,8 | 20,7 | 45,2 |
| 2.2.18.2. | Общественно-деловая зона | га | - | 3,6 | 3,6 |
| 2.2.18.3. | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 2,9 | 8,2 | 8,2 |
| 2.2.18.4. | Рекреационная зона | га | 8,4 | 35,2 | 10,6 |
| 2.2.18.5. | Зона специального назначения | га | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| ***2.2.19.*** | ***Деревня Югантово*** | ***всего*** | ***29,7*** | ***32,1*** | ***32,1*** |
| 2.2.19.1. | Жилая зона | га | 19,6 | 19,6 | 25,5 |
| 2.2.19.2. | Общественно-деловая зона | га | 0,3 | 0,6 | 0,6 |
| 2.2.19.3. | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 0,7 | 0,8 | 1,0 |
| 2.2.19.4. | Рекреационная зона | га | - | 2,0 | 5,0 |
| 2.2.19.5. | Зона сельскохозяйственного использования | га | 9,1 | 9,2 | - |
| **3.** | **Объекты культурно-бытового обслуживания населения** |
| 3.1 | Амбулаторно-поликлинические учреждения | посещений в смену | 30 | 80 | 394 |
| 3.2 | Больницы | коек | 3 | 4 | 237 |

»

# Дополнить генеральный план муниципального образования «Вистинское сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области следующими картами согласно приложению:

* 1. «Карта функциональных зон поселения»;
	2. «Карта границ населённых пунктов»;
	3. «Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения в области развития транспортной инфраструктуры»;
	4. «Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения в области развития инженерной инфраструктуры»

**КАРТЫ**

1. В соответствие со схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р (с изменениями от 30.11.2016) [↑](#footnote-ref-1)
2. В соответствии со схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.02.2015 № 816-р. [↑](#footnote-ref-2)
3. В соответствии со схемой территориального планирования Российской Федерации в области энергетики утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 № 1634-р. [↑](#footnote-ref-3)
4. В соответствии со схемой территориального планирования Ленинградской области, утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 29.12.2012 №460 (с изменениями от 21.12.2015 №490) [↑](#footnote-ref-4)
5. Площади приведены согласно обмерам в границах, отображенных на картах, с применением геоинформационной системы MapInfo [↑](#footnote-ref-5)